<https://github.com/Seeed-Studio/Grove_Air_quality_Sensor>

Sensor de qualidade do ar GROve

Baixar a biblioteca do github.

Conexões: vcc – 5v

Gnd-gnd

Sig – a0