Github > grove sound sensor.

Conexoes: gnd – gnd

Vcc – 5v

Sig – A0

Site para conversão para db: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-sound-level-measurement>

<http://embedded-lab.com/blog/making-a-spl-db-meter/>

amplificador: LM386

fórum bom:

<https://forum.arduino.cc/index.php?topic=534279.0>

<https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-sound-level-measurement>

<https://forum.arduino.cc/index.php?topic=318908.0>